■ 도로법 시행규칙 [별표 4] <개정 2022. 3. 8.>

표지 등의 설치기준(제27조 관련) 1. 표지깃발의 설치기준(굴착공사 착공 전) 가. 크기 및 모양
나. 규격 및 색상(단위: ㎜)
구분	깃대	깃발
규격	10×10×1,000 또는 ∅10×1,000	200×100×1/2
색상	흰색	노란색
다. 설치장소: 가스관과 같은 선형시설인 경우에는 지하매설물의 바로 위에, 면적형 시설인 경우에는 굴착경계선 바깥쪽 1m 내에 설치 라. 설치간격: 지방지역은 50m, 도시지역은 20m, 곡선부분은 5m ~ 10m 간격을 원칙으로 한다. 예시) 2. 표지 등의 설치기준(굴착공사 준공 후) 가. 종류 및 설치간격
1) 표지의 종류 가) 도시지역: 인식표지 나) 지방지역: 표지주. 다만, 보도와 차도가 분리되어 있는 경우에는 인식표지로 할 수 있다. 2) 설치간격 가) 일반적인 설치간격: 지방지역 50m, 도시지역 20m, 곡선부위는 5m ~ 10m 간격을 원칙으로 하되, 주변지형 여건 등에 따라 적절히 조정할 수 있다. 나) 변곡점 및 분기점에는 반드시 설치하여야 한다. 다) 변곡점 및 분기점에 인접한 곳에서는 다음 방향을 쉽게 찾을 수 있도록 10m 내외의 간격으로 표시한다. 예시) 나. 매설물의 종류별 표기명
종류별	표기명	종류별	표기명
가스공급시설 송유관 송전선로 전기통신관 송열관	가스 유류 전기 통신 난방	광역상수도시설 지방상수도 공업용수도 수도관	광수도 수도 수도 수도
※ 도로관리청은 필요한 경우 「도로법 시행령」 제55조제12호에 따라 설치하는 매설물의 종류별 표기명을 정할 수 있다.
다. 인식표지 1) 보도가 없는 도로에 매설하는 경우 가) 재료: 인식표지의 재료는 KS D5101(동합금봉), KS D6001(황동주물) 또는 이와 같은 등급 이상의 것을 사용하고, 인식표지의 핀은 KS D3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 같은 등급 이상의 재료를 사용한다.
나) 규격: 몸체 60㎜ × 7㎜, 핀 140㎜ × 25㎜, F ∅20㎜ × 15㎜
다) 모양 및 크기
(1) 모양
<그림 1-측면도>	<그림 2-평면도>
(2) 크기
<표-세부크기>
(단위: ㎜)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
40	60	15	25	7	15	100	5	20	5	5	5
라) 정보안내: 글씨크기는 6mm이상의 장방형으로 한다. 인식표지에는 매설물의 정보(매설물 종류 및 크기, 매설 위치 및 깊이, 매설물 관리기관 및 연락처 등을 말한다. 이하 같다)를 제공하는 전자태그(RFID tag)를 삽입 또는 부착할 수 있다. 마) 설치위치: 매설물의 바로 위 도로면(포장)에 직접 설치한다. 2) 보도가 있는 도로에 매설하는 경우 가) 재료: 인식표지의 재료는 KS D5101(동합금봉), KS D6001(황동주물) 또는 이와 같은 등급 이상의 것을 사용한다. 나) 규격: ∅60㎜~∅100㎜ × 6㎜~10㎜
	예시) → 가스: 매설물의 종류 → 내 2.0: 인식표지에서 매설물까지의 거리(미터) → 한국가스공사: 관리기관명
다) 정보안내: 글씨크기는 6mm이상의 장방형으로 한다. 인식표지에는 매설물의 정보를 제공하는 전자태그(RFID tag)를 삽입 또는 부착할 수 있다. 라) 설치위치 및 요령: 경계석의 상부중앙에 강력접착제 등을 사용하여 떨어지지 않게 부착한다. 마) 현장여건에 따라 보도가 있는 도로에 매설하는 경우라도 보도가 없는 도로에 매설하는 인식표지를 설치할 수 있다. 라. 표지주 1) 표지주 제작 가) 재료: 콘크리트, 석재, 섬유강화 플라스틱(FRP) 나) 크기 및 모양(규격: ㎜) . 다) 색상: 지반선 이상 노출부분은 노란색 페인트를 칠한다. 라) 정보안내: 매설물의 종류, 관리기관, 거리표기 중 "내" 글씨는 음각(陰刻)을 하고 검은색 페인트를 칠하며, 거리 숫자(2.0)표시는 검정색 페인트로 표기한다. 표지주에는 매설물의 정보를 제공하는 전자태그(RFID tag)를 삽입 또는 부착할 수 있다. 2) 도로유효폭 바깥쪽에 매설하는 경우 가) 설치위치: 매설물의 바로 위에 설치한다. 나) 설치요령: 도로측에서 매설물의 종류와 관리기관명을 볼 수 있도록 도로와 대각선 방향으로 설치한다.
300 mm 400 mm 3) 도로유효폭 안쪽에 매설하는 경우 가) 설치위치: 길어깨끝 또는 절토면(땅깎기를 한 면) 소단(小段: 비탈면 중간에 좁은 폭으로 설치하는 평탄한 부분)에 설치한다. 나) 설치요령: 도로측에서 매설물의 종류와 거리표지를 볼 수 있도록 도로와 대각선 방향으로 설치한다. mm mm (2.0 m)