■ 하수도법 시행규칙 [별지 제3호의2서식] <신설 2022. 1. 6.>
강우시 미처리하수 측정·기록 관리카드
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
측정 지점	관리번호								처리구역(분구)				( )
	주소								우수토실좌표				X : , Y :
측정 지점 시설 현황	구분			[ ] 합류식 [ ] 분류식					방류관로 규격
	측정지점의 배수구역면적			km2					측정지역 하수처리인구				명
	스크린설치여부			[ ] 설치 [ ] 미설치					위어(weir) 규격				높이: m / 길이: m
강우 정보	강우기간			시작 시점	년 월 일 시 분				선행건기(시간)				h
				종료 시점	년 월 일 시 분
	강우정보 출처			[ ] 강우량계 [ ] 기상청					누적강우량				mm
	지속시간(h)								강우강도				mm/h
측정 정보	수량	측정 기간		시작 시점	년 월 일 시 분				측정간격(분)				분
				종료 시점	년 월 일 시 분
		측정 기기		설치위치
				유량계 종류(모델명)
	수질	채수 기간		시작 시점	년 월 일 시 분					채수횟수
				종료 시점	년 월 일 시 분
	측정지점 위치도(우수토실 유역 및 평면도)							측정지점 전경
모니터링 결과 보고서	차수		시료채취일시			수량 (m3)		BOD (mg/L)				TOC (mg/L)		오염부하량(kg) (BOD)
	1		월 일 시 분
	2		월 일 시 분
	3		월 일 시 분
	…		월 일 시 분
	…		월 일 시 분
	…		월 일 시 분
	누계 (평균)					( )		( )				( )		( )
기 록 일: 기록담당자:											(서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지(120g/㎡)]