■ 하수도법 시행규칙 [별지 제4호서식] <개정 2020. 2. 24.> 방류수수질 등의 검사 관리대장 1. 방류수수질 검사 관리대장 (㎎/L)
시료채취일시	장소	방류수수질							검사자	비고
		수온	생물화학적 산소요구량 (BOD)	총유기탄소량 (TOC)	부유 물질 (SS)	총 질소 (T-N)	총인 (T-P)	총대장균군수(개/㎖)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

2. 찌꺼기 성분검사 관리대장 o 처리시설 명칭 : (㎎/㎏, 건중량기준)
시료 채취 일시	검사항목	검사 결과
	카드뮴
	구리
	비소
	수은
	납
	6가크롬
	아연
	니켈
	불소
	유기인화합물
	폴리클로리네이티드비페닐
	시안
	페놀
	톨루엔
	에틸벤젠
	크실렌
	석유계총탄화수소(TPH)
	트리클로로에틸렌(TCE)
	테트라클로로에틸렌(PCE)
	벤조(a)피렌