■ 하수도법 시행규칙 [별지 제4호의9서식] <개정 2022. 1. 6.>
기술진단 실적보고
구 분		시설명	진단 기간	실적		시설용량 (㎥/일, ㎞, ㎥)	소재지		운영기관		비고
				완료	진행
공공 하수 처리 시설	500㎥/일 이상
	500㎥/일 미만
간이공공 하수처리시설
분뇨처리 시 설
하수관로(㎞) (차집관로)
하수관로(㎞) (기타 간선ㆍ지선)
하수저류시설(㎥)
합 계
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]