■ 하수도법 시행규칙 [별지 제36호서식] <개정 2016. 6. 27.>
[ ] 오수처리시설 [ ] 정화조						재질검사성적서
신청인	상호(명칭)
	성명(대표자)							생년월일
	주소			(전화 )
시설내용	처리방법							규격
	재질 및 제조방법							처리용량 (처리대상인원)	㎥/일(명용)
	시설소재지
용도	[ ] 제조ㆍ등록			제조업체명(대표자) 소재지
	[ ] 준공검사			제조업체명(대표자) 소재지
				설계ㆍ시공업체명(대표자) 소재지
검사내용
검사항목			단위		검사결과			적합여부		비고
					매설 전		매설 후
모양 경도 두께(내부칸막이) 두께(몸체) 보강띠 또는 보강링 보강지주 내약품성 수밀성 내압강도 칸막이강도 접촉재강도 재하강도 인장강도 굽힘강도 아이조드 충격강도 강성 용량 소음 구조 유리섬유함유량 낙하충격 낙하충격후 수밀성 접합부 인장하중
※ 한국산업규격의 변경으로 검사항목이 추가되는 경우에는 추가된 검사항목을 검사하여야 한다.
검사결과		적합 또는 부적합
「하수도법」 제52조제4항 및 같은 법 시행규칙 제58조제2항에 따라 재질검사성적서를 통지합니다. 년 월 일 검사기관 (서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]