■ 하수도법 시행규칙 [별지 제39호의2서식] <신설 2022. 12. 9.>

개인하수처리시설 운영관리대장
일자		기온(℃)
1. 단위공정별 점검사항
단위공정 (조정 가능)	점검사항 (조정 가능)	운전현황
유량조정조	유량조정조 수위 및 월류 상태 확인 스컴(scum, 수면 위에 생기는 부유물) 및 협잡물(挾雜物) 퇴적 상태 확인 설비 가동 상태 및 이상 소음ㆍ진동 확인
무산소ㆍ혐기조	교반기 가동상태 및 이상 소음ㆍ진동 확인 이송밸브 이상 유무 확인
폭기조	미생물 활성 상태 및 폭기 상태 확인 미생물의 냄새ㆍ색깔 확인
침전조	월류수 상태 확인 내부 슬러지 퇴적 상태 확인 청결 상태 확인
기계장치	제어판넬 내부장치 동작 상태 확인 블로워(blower, 송풍기) 이상 소음ㆍ진동 및 누기(漏氣) 확인
2. 유량
직전 유량계 적산지침(m3)	현재 유량계 적산지침(m3)	유량 측정일 간격(일)	일평균 유량(m3/일)
2. 폭기조 운전 상태
수온(℃)	DO(mg/L)	MLSS(mg/L)	SVI(%)
3. 슬러지의 발생량 및 처리량
슬러지 발생량(m3)	슬러지 처리량(m3)	슬러지 보관량(m3)	슬러지 함수율(%)
※ 슬러지를 스스로 처리하는 경우 그 처리장소: ※ 위탁처리를 하는 경우 위탁처리업체명:
4. 전력사용량
직전 적산전력계 지침 (㎾h)	현재 적산전력계 지침 (㎾h)	전력 측정일 간격 (일)	일평균 전력 사용량 (㎾h)	하수 1㎥당 사용전력량 (㎾h/m3/일)
5. 약품사용량
약품명	구입량(kg)	약품 사용량(kg)	잔량(kg)
6. 수질오염물질 측정내용
항목 구분	pH	BOD5 (mg/L)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)
유입수
방류수
※ 관리업자가 분석하는 경우 분석자명: ※ 분석을 위탁하는 경우 측정대행업체명:
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]