■ 도로법 시행규칙 [별표 1] <개정 2021. 8. 27.>

푯대 및 표지의 설치기준(제17조제1항 관련)

1. 접도구역 푯대

가. 규격(예시)

전면 기재요령

고속도로: 10m →

일반국도:  5m →

지 방 도:  5m →

20㎝

20㎝

바탕색 : 황색

글  씨 : 흑색

노선번호 기재요령

고속도로 : 고속○○

일반국도 : 국○○

지 방 도 : 지○○○

30㎝

40㎝

지면

(전면)

경기도

(후면)

국26

44

노선번호

노선별 일련번호

접

도

구

역

5m →

도

로

구

역

주행방향우측면

주행방향좌측면

전  면

접도구역 10m 또는 5m →

※ 접도구역 지정 보기

도로구역

접도구역 폭

접도구역 폭

5, 10m

5, 10m

×

×

푯대설치 지점

푯대설치 지점

나. 설치간격

50m

200m

1) 평지: 200m 내외

2) 곡선지역 및 취락지역: 50m 내외

3) 산지: 500m 내외

4) 주요도로, 철도 등을 횡단하는 경우에는 그 시설의 양측 변에 설치

5) 농경지 안인 경우에는 그 외곽(논둑, 밭둑 등)에 설치

2. 도시지역과 접도구역의 경계표지 가. 규격
				◀	100cm											▶		바탕: 흰색 글씨: 검은색								◀	100cm											▶
	▲			알림 이 곳부터는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역에 관한 규정이 적용되는 구간입니다.																						알림 이 곳부터는 「도로법」에 따른 접도구역에 관한 규정이 적용되는 구간입니다.																▲
60cm																																											60cm
	▼																																									▼
			20cm								20cm														20cm												20cm
				◀			▶	◀		60cm		▶	◀			▶										◀			▶	◀		60cm		▶	◀				▶
																			150cm			150cm
																			80cm			80cm
나. 설치위치: 노선 중 도시지역과 접도구역의 경계지점 3. 접도구역의 안내표지 가. 규격

						◀	150cm											▶
			▲
100cm
			▼
						◀			▶	◀				▶	◀				▶
		30cm										90cm					30cm					150cm
																						80cm
	알림 1. 접도구역에서는 「도로법」 제40조제3항에 따라 일정행위가 금지되어 있습니다. 2. 접도구역 푯대를 무단으로 이설하거나 손괴하는 행위는 금지되어 있습니다. 년 월 일 ○○군수
나. 설치위치: 불법행위가 발생할 우려가 있는 취락지 등