분뇨처리시설의 방류수수질기준(제3조제1항제2호 관련)

1. 2020년 12월 31일까지 적용되는 기준

항목 구분	생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎ /L)	화학적 산소요구량 (COD) (㎎ /L)	부유물질 (SS) (㎎ /L)	총대장균 군수 (개수/mL)	총질소 (T-N) (㎎ /L)	총인 (T-P) (㎎ /L)
분뇨처리시설	30 이하	50 이하	30 이하	3,000 이하	60 이하	8 이하

2. 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준

항목 구분	생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎ /L)	총유기 탄소량 (TOC) (㎎ /L)	부유물질 (SS) (㎎ /L)	총대장균 군수 (개수/mL)	총질소 (T-N) (㎎ /L)	총인 (T-P) (㎎ /L)
분뇨처리시설	30 이하	30 이하	30 이하	3,000 이하	60 이하	8 이하

■ 하수도법 시행규칙 [별표 2] <개정 2020. 2. 24.>